Inwestor:                                                                                                 
Nadleśnictwo Biała Podlaska
ul. Warszawska 37
21 - 500 Biała Podlaska
	                                                          Wykonawca:

	

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa drogi leśnej  nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin
Adres budowy: Rokitno, 21 - 504 Rokitno, Roskosz, Kamieniczne, Kaliłów, 21 – 500 Biała Podlaska
Obiekt: Droga leśna
Rodzaj robót: Roboty budowlane                                                                        

Data oprac.: ……………………. r.

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny: ……………. PLN

Koszty pośrednie:……………………....%

Zysk:…………………………………………..%

Nazwa	Wartość	Razem	
Koszty z narzutami (netto)	 PLN	
	
Stawka VAT	23,00 %	
	
Wartość brutto	 PLN	

Słownie ( brutto ): …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………..
Podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	KNR 2-01
0119-03-043	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych ( drogi ) w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą
krotność = 1,00

	2,342	km			
2	Kalk. własna-020	Przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy
krotność = 1,00

	3,00	szt			
3	Kalk. własna-020	Przeniesienie słupków oddziałowych granitowych ( wymiary 15 x 15 x 100 cm ) wraz z ich ustawieniem i zasypaniem
krotność = 1,00

	4,00	szt			
4	KNR 2-01
0105-01-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm z odłożeniem karp poza zakres robót ( za rów )
krotność = 1,00

	349,00	szt			
5	KNR 2-01
0105-02-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm z odłożeniem karp poza zakres robót ( za rów )
krotność = 1,00

	431,00	szt			
6	KNR 2-01
0105-03-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z odłożeniem karp poza zakres robót ( za rów )
krotność = 1,00

	315,00	szt			
7	KNR 2-01
0105-04-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm z odłożeniem karp poza zakres robót ( za rów )
krotność = 1,00

	216,00	szt			
8	KNR 2-01
0105-05-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm z odłożeniem karp poza zakres robót ( za rów )
krotność = 1,00

	166,00	szt			
9	KNR 2-01
0105-06-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm z odłożeniem karp poza zakres robót ( za rów )
krotność = 1,00

	24,00	szt			
10	KNR 2-01
0105-07-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75 cm z odłożeniem karp poza zakres robót ( za rów )
krotność = 1,00

	17,00	szt			
11	KNNR 1
0104-080-020	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 76-100 cm z odłożeniem karp poza zakres robót ( za rów )
krotność = 1,00

	48,00	szt			
12	KNR 2-01
0126-01 +
KNR 2-01
0126-02+KNR
2-01 0416-01	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość warstwy 25 cm pod nawierzchnie i pobocza - 587 m3 pozyskanego materiału do zahumusowania skarb i poboczy, pozostała ilosć do rozplantowania na otaczający teren lub wywiezienie ( wg punktu 8 i tabeli nr 1 w projekcie budowlanym )
krotność = 1,00

	8 294,00	m2			
		Razem:					
2		ROBOTY ZIEMNE

13	KNR 2-01
0203-01 +
KNR 2-01
0237-07	Roboty ziemne poprzeczne ( transport do 50 m ) wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I - II ( wraz z zagęszczeniem gruntu w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą ) ( wg punktu 8 i tabeli nr 2 w projekcie budowlanym ).
krotność = 1,00

	891,00	m3			
14	KNR 2-01
0203-01 +
KNR 2-01
0235-01 +
KNR 2-01
0237-07 + KOSZT
ZAKUPU
MATERIAŁU	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów z dokopu piasku średnioziarnistego wraz z formowaniem, zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem ( wg punktu 8 i tabeli nr 2 w projekcie budowlanym )
krotność = 1,00

	3 588,00	m3			
		Razem:					
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI 

15	KNR 2-31
0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność = 1,00

	15 641,00	m2			
16	KNNR 2
0604-020-050	Ułożenie geotkaniny polipropylenowej o odporności na przebicie statyczne / metodą CBR / 6,0 kN oraz o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuz i wszerz około 60 KN/m i wydłuzeniu przy zerwaniu nie wićej niż 12 %.
krotność = 1,00

	15 641,00	m2			
17	KNR 2-31
0202-07 +
KNR 2-31
0202-08 +
KNR 2-31
0202-09	Wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego - mieszanka żwirowa o optymalnym uziarnieniu,,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
krotność = 1,00

	11 727,90	m2			
		Razem:					
		Razem kosztorys netto:					

                                                                                                                                                                               …………………………………………
                                                                                                                                                                               Podpis upełnomocnionego 
                                                                                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy